**Hướng dẫn sử dụng**[**tổng đài điện thoại**](http://www.tongdai.com.vn/tongdaidienthoai.html)**KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616**

**1 . Gọi nội bộ .**

 **- Nhấc máy**  -> nhấn số nội bộ ( hay phím DSS tương ứng với số nội bộ đã lưu) - > Nói chuyện

**2 . Gọi ra ngoài .**

**- Nhấc máy** -> Nhấn  số ( 0/9 ) -> số điện thoái cần gọi

**3 .  Gọi bằng Account code .**

 - **Nhấc máy**  --> Nhấn 9\*\* ( account code ) --> Số điện thoại cần gọi

**4 . Rước cuộc gọi ( Call Pickup )**

 - **Plant 1** :  Rước  trực tiếp     : Nhấc máy --> bấm 4 + EXT No --> Nói chuyện

                 Rước theo nhóm     : Nhâc máy --> bấm 40 --> Nói chuyện

-  **Plant 2 ,3**  : Rước trực tiếp   : Nhấc máy --> bấm #4 + EXt No --> Nói chuyện

                   Rước theo nhóm : Nhấc máy --> bấm # 40 --> Nói chuyện

**5 . Chuyển cuộc goi .**

    + Chuyển nội bộ : Đang nói chuyện nhấn **Transfer / Flash / Hookswitch --> S**ố EXt No --> Nói chuyện

    + Chuyển trên đuờng CO Đang nói chuyện nhấn **Transfer -->  B**ấm 9 ---> Số điện thoai cần chuyển

**6 . Call Forwarding**

    + **All call** :Tất cả các cuộc gọi đên sẽ Forward đến một máy được gán

            **- Set** : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 1 --> EXT No --> # gác máy

            - **Cancel** : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

     + **Busy/ No answer** .Bận hoặc không trả lơi sẽ Forward đên một máy khác đuợc gán

            - **Set** :Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 2 --> EXT No --> # --> gác máy

            - **Cancel** : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

     +**To outside CO line.**Cuộc gọi sẽ được Forward trên đường CO đến mọt máy cố định hay di động

**-  Set**      : Nhấc máy   -> **FWD/DND** ( **71** ) -> **3** -> **9/0** --> số điện thoại --> # --> gác máy

            -  **Cancel** : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

**7. Chống  làm phiền DND: sẽ không có chuông đổ khi gọi đến.**

            **-  Set**       :Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 4 --> EXT No --> # --> gác máy

           **- Cancel** : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

**8 .Tự động gọi lại khi máy bận.**

            - Khi gọi tới máy lẻ đang bận----> 6 -----> Cúp máy

**9. Khoá máy lẻ.**

**- Lock :** Nhấc máy**b**ấm**77** ->**Password** ->**Password** ->**#** -> gác máy

             - **Unlock** : Nhấc máy bấm  **77** -> **Password** ->  **#** -> gác máy

**10. Xoá cài đặt chức năng ơ máy con .**

             **- Nhấc máy** ---> 79 --> # --> gác máy

**11 Đàm thoại hội nghị 3 bên.**

   - Nhấc máy ---> bấm 9 --> số điện thoai --> nói chuyện --> bấm CONF/Flash/ --> bấm số EXT No --> Nói chuyện --> bấm CONF/Flash ---> bấm số 3 -->3 người nói chuyện cùng lúc.

**12**[**Ghi âm**](http://www.ghiam.vn/)**bản tin DISA.(Phải có máy KX-T 7730)**

     **Ghi âm.**

  - Program --> 9 --> 1 --> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 --> OMG8) --> Record (đọc lơi chào) ---> Store (lưu)

       **Nghe lại**

  - Program ---9 --> 2 ---> OGM No (tư 1-8)

**13 .Báo thức trên máy lẻ**

     -**Cài đặt báo thức tại vị trí máy lẻ .**

  **+ Set**     : Nhấc máy --> bấm 76 --> Giờ 00: Phút 00 --> 0 AM/ 1 PM--->1 một lần. 2 hàng ngay --> #

  **+ Cancel**: Nhấc máy  --->  bấm 76 ----> 2 ---> #

    - **Cài đặt báo thức cho máy lẻ từ bàn trực.**

   **+ Set** : Nhấc máy --> bấm 764 --> số EXT No --> 76-->Giờ 00:Phút 00--> 0 AM/ 1PM --> 1 một lần .2 hàng ngày --> #

  **+ Cancel** : Nhấc máy ---> bấm 764 ---> số EXT No # --> 762 --> #